Programa "Descomposicion.m"

Descompone entre oleaje incidente("etai") y reflejado("etar"). Además entrega la serie reconstruida ("eta2").

Datos a cargar en el programa:
-Serie de medidas de oleaje en metros (ya recortada), y vector de tiempo correspondiente.
-Distancia entre sensores (progresiva). En metros
-Profundidad. En metros
-Frecuencia de muestreo. En Hz

Se debe seleccionar un arreglo de sensores para realizar la descomposición.  


Para funcionar deben colocarse en la misma carpeta las siguiente funciones:

-"clsquare_s.m" : Calcula las amplitudes complejas de los trenes incidente y reflejado a partir de las 
series temporales medidas por tres sensores alineados en la direccion de propagacion del oleaje (Baquerizo, 1995).

-"regen_s.m" :  Regenera la serie temporal en cada uno de los tres sensores a partir de las amplitudes
incidente y reflejada calculadas con clsquare_s.

-"fdek.m" y "wavnum.m": Funciones para calcular el número de onda. 



