-Archivo "Calibracion_TTMHH.mat"
	
Variable "cal_data" :valores de voltaje para cada nivel de la calibración.
La primer columna son los niveles de calibración (0 a 25cm) y las siguientes son los valores de voltaje de cada sensor(La segunda columna corresponde al sensor más cercano al bateolas y así sucesivamente)

-Archivos "Ensayo_x.mat"

Corresponden a los niveles medidos en cada ensayo (R=Regular;I=Irregular;B=Bimodal)	

Variable "crudo_oleaje": Matriz de 5 columnas con los valores de voltaje medidos en el ensayo para cada sensor (La primer columna corresponde al sensor más cercano al bateolas).
Variable "t": Vector de tiempo, es el mismo para todos los valores de voltaje del ensayo(Las medidas están sincronizadas).
Variable "freq": Frecuencia de muestreo