NOMBRE:

CÉDULA:

1. 72,6 GPa

2. 108 MPa, aprox 20mm

3. A valores entre 0 y 450 MPa, para valores comprendidos dentro de la zona de comportamiento elástico para no trabajar con deformaciones permanentes.

4. a) F

b) F