Tarea 5

 Esta tarea consiste en imprimir la hoja esquema de mecanizado y la hoja de programación.

 Se adjuntara el ejemplo de frenteado (TAREA N1) donde se muestran las coordenadas y las trayectorias que debe realizar la herramienta.

Siguiendo esos pasos realice usted en la hoja esquema el mismo proceso, (Con regla y lápiz) , recuerde que para G00 va con línea punteada y G01 línea continua, puede usar colores para diferenciar, pieza o trayectorias.

 En la hoja de programación complétela (con lápiz o birome).

Tómale una foto a ambas tareas, pégalas en un documento World, y luego guárdalas como archivo PDF, subirlas en el lugar correspondiente.