{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Hoja1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hoja1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":14,"rows_kept":7,"flags":["formulas_cached_only"]}
["T0            [K] [°C]","P0              [bara]","DPadm                  [bara]","DPesc            [bara]","DPB               [% P2]","rc","hc","ht","hm","T3                    [K] [°C]","ka","kg","CPa         [kJ/(kg.K)]","CPg                 [kJ/(kg.K)]"]
[{"v":288.15,"d":"288"},1.01325,0.015,{"v":0.01,"d":"0.010"},{"v":2,"d":"2.00"},{"v":12.5,"d":"12.500"},0.88,0.89,0.99,{"v":1523.15,"d":"1523"},{"v":1.4,"d":"1.40"},1.33,1.005,1.147]
[15,{"$nulls":8},1250]
[]
["P1                [bara]","P2                 [bara]","P3              [bara]","P4                [bara]","rt","T1             [K] [°C]","DT12                [K]","T2              [K] [°C]","DT34                 [K]","T4                       [K] [°C]","wc                   [kJ/kg]","wt                   [kJ/kg]","wu                   [kJ/kg]"]
[0.99825,{"v":12.478125,"d":"12.47813"},{"v":12.2285625,"d":"12.22856"},1.02325,{"v":11.950708526752994,"d":"11.951"},{"v":288.15,"d":"288"},{"v":346.3689291292421,"d":"346"},{"v":634.518929129242,"d":"635"},{"v":623.1004388796912,"d":"623"},{"v":900.0495611203089,"d":"900"},{"v":348.10077377488824,"d":"348"},{"v":714.6962033950058,"d":"715"},{"v":363.07926018804795,"d":"363"}]
[{"$nulls":5},15,null,{"v":361.368929129242,"d":"361"},null,{"v":626.8995611203089,"d":"627"}]